Building configuration...

Current configuration : 1642 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

!

!

enable secret 5 $1$mERr$m1slDCHhMX9jPOb98xavu.

!

!

ip dhcp excluded-address 192.168.5.1 192.168.5.10

!

ip dhcp pool LAN

network 192.168.5.0 255.255.255.128

default-router 192.168.5.1

dns-server 1.1.1.1

domain-name too.net

!

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$m1slDCHhMX9jPOb98xavu.

!

!

license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524K53T-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ip ssh version 1

ip domain-name too.net

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.5.1 255.255.255.128

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial0/0/0

ip address 201.10.23.1 255.255.255.252

!

interface Serial0/0/1

ip address 201.10.23.5 255.255.255.252

clock rate 64000

!

interface Serial0/1/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/1/1

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0

network 201.10.23.0 0.0.0.3 area 0

network 201.10.23.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.127 area 0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

banner login ^C

Autoriseerimata sisselogimine on keelatud!

^C

banner motd ^C

Autoriseerimata sisselogimine on keelatud!

^C

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

logging synchronous

login local

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login local

transport input ssh

!

!

!

end