Building configuration...

Current configuration : 1591 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R2

!

!

!

enable secret 5 $1$mERr$m1slDCHhMX9jPOb98xavu.

!

!

ip dhcp excluded-address 192.168.6.1 192.168.6.10

!

ip dhcp pool LAN1

network 192.168.6.0 255.255.255.128

default-router 192.168.6.1

dns-server 1.1.1.1

domain-name too1.net

!

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$m1slDCHhMX9jPOb98xavu.

!

!

license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524Q99S-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ip ssh version 1

ip domain-name too1.net

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.6.1 255.255.255.128

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial0/0/0

ip address 194.25.10.45 255.255.255.252

!

interface Serial0/0/1

ip address 194.25.10.42 255.255.255.252

clock rate 2000000

!

interface Serial0/1/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/1/1

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/0

network 194.25.10.44 0.0.0.3 area 0

network 194.25.10.40 0.0.0.3 area 0

network 192.168.6.0 0.0.0.127 area 0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

banner motd ^C

Autoriseerimata sisselogimine on keelatud!

^C

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

logging synchronous

login local

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login local

transport input ssh

!

!

!

end