Building configuration...

Current configuration : 1336 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R4

!

!

!

enable secret 5 $1$mERr$m1slDCHhMX9jPOb98xavu.

!

!

!

!

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$m1slDCHhMX9jPOb98xavu.

!

!

license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX15246V77-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ip ssh version 1

ip domain-name too.net

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial0/0/0

ip address 194.25.10.46 255.255.255.252

clock rate 64000

!

interface Serial0/0/1

ip address 201.10.23.6 255.255.255.252

!

interface Serial0/1/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial0/1/1

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

router-id 4.4.4.4

log-adjacency-changes

network 201.10.23.4 0.0.0.3 area 0

network 194.25.10.40 0.0.0.3 area 0

network 194.25.10.44 0.0.0.3 area 0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

banner motd ^C

Autoriseerimata sisselogimine on keelatud!

^C

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

login local

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login local

transport input ssh

!

!

!

end