Building configuration...

Current configuration : 1372 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S2

!

enable secret 5 $1$mERr$m1slDCHhMX9jPOb98xavu.

!

!

!

ip domain-name too1.net

!

username admin secret 5 $1$mERr$m1slDCHhMX9jPOb98xavu.

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

ip address 192.168.6.10 255.255.255.128

!

ip default-gateway 192.168.6.1

!

banner motd ^C

Autoriseerimata sisselogimine on keelatud!

^C

!

!

!

line con 0

login local

exec-timeout 0 0

!

line vty 0 4

login local

transport input ssh

line vty 5 15

login

!

!

!

!

end